Juhendi bülletään nr. 1 

Rahvaralli „Koeru Talv 2005“

02.02.2005

Viia võistlusjuhendisse sisse järgmised täpsustused ja parandused:
Lugeda võistlusele registreerimine lõppenuks 02.02.2005 kell 10.00
4.3.6 Lubatud on kasutada Eestis jaemüügis olevaid, LE-le, teede-ja sideministri määrusele nr. 50 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded”, Rahvaralli ning rahvasprindi tehnilistele tingimustele vastavaid sõiduautorehve.
15.1  Naastrehvid peavad vastama järgmistele tingimustele:
naastude arv rehvis ei tohi olla suurem kui:
- rehvis, mille velje läbimõõt on kuni 13" - 90
- rehvis, mille velje läbimõõt on 14” ja 15" - 110
- rehvis, mille velje läbimõõt on enam kui 15" - 130
- rehvis, mille velje läbimõõt on 17” ja enam - 150
Kõvasulami läbimõõt on max 2,5 mm, väljaulatuva osa pikkus on max 2 mm ja seda kogu võistluse käigus. Naastud peavad olema kõvast materjalist, teritamata.

Võistluse direktor,
Väino Liiva